一、商务要求
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应函、首次报价一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。

	2
	联合体供应商
	提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体）

	3
	报价
	符合第二章“供应商须知”第17条规定

	4
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.1项规定

	5
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	6
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	7
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	8
	质保期（保修期）
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定

	9
	服务期限（供货周期）
	符合第二章“供应商须知”第3.7项规定

	10
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件

	11
	附加条件
	响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件





3

二、技术要求
	包1 护理车辆类

	★一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	提供产品的使用说明书、产品的高清彩页等。
	具备

	3
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	4
	数量：据实采购。
	具备

	5
	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	（一）
	治疗车
	具备

	1
	材质：优质304不锈钢镶面+轻型合金铝材料，表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致，颜色可选不少于5种
	具备

	2
	主材规格：（长宽高）约65*45*85cm（高度为台面高度）；台面厚度≥3cm，支撑柱厚度不低于1.5mm，立柱具有耐腐蚀性，须提供铝合金型材第三方检测报告
	具备

	3
	工作台面为ABS材质一体成型后镶嵌304不锈钢，具有可防碘伏渗漏和材料抗腐蚀性，台面表面静电喷涂处理，台面三面安装高约8cm的不锈钢围栏，可防止物品滚落
	具备

	4
	抽屉：两层，屉高约12cm，抽屉斗为铝合金框架，内配置PC积木式可调节隔板
	具备

	5
	抽屉采用优质三节静音阻尼滑道，有自锁功能，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象，耐久性循环使用次数≥8万次，提供证明材料
	具备

	6
	万向轮：φ100毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，带刹车
	具备

	7
	主要配置包括不限于：2层抽屉，2个污物桶（圆桶），1个锐器盒，1个挂篓（医用不锈钢），两个方盒（高度15cm、尺寸与车大小匹配）
	具备

	#8
	现场提供样品
	具备

	（二）
	换药车
	具备

	1
	材质：优质304不锈钢镶面+轻型合金铝材料，表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致，颜色可选不少于5种
	具备

	2
	主材规格：（长宽高）约50*45*85cm（高度为台面高度）；台面厚度≥3cm，支撑柱厚度不低于1.5mm，立柱具有耐腐蚀性，须提供铝合金型材第三方检测报告
	具备

	3
	工作台面为ABS材质一体成型后镶嵌304不锈钢，具有可防碘伏渗漏和材料抗腐蚀性，台面表面静电喷涂处理，台面耐冲击、耐冷热循环，所用ABS材质为一次原生料，台面三面安装高约8cm的不锈钢围栏。
	具备

	4
	抽屉：单层，屉高约12cm，抽屉斗为铝合金框架内置药盒高约5cm，配置PC积木式可调节隔板
	具备

	5
	抽屉选用三节静音阻尼滑轨，有自锁功能，活页采用排版式活页,抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。滑轨耐久性循环使用次数≥8万次，提供证明材料
	具备

	6
	万向轮：φ100毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，带刹车
	具备

	7
	主要配置包括但不限于：2个双色脚踏污物桶、单层抽屉、1个锐器盒支架、1个304不锈钢挂篓、1套PC隔板。
	具备

	（三）
	抢救车
	具备

	1
	尺寸：（长宽高）≥65*50*95cm（高度为台面高度）
	具备

	2
	材质：材质：优质304不锈钢镶面+轻型铝合金型材；颜色与病房环境和谐，颜色可选≥5种。车体四个立柱厚度不低于1.5mm，立柱具有耐腐蚀性，须提供铝合金型材第三方检测报告
	具备

	3
	工作台面为ABS材质一体成型后镶嵌304不锈钢，具有可防碘伏渗漏和材料抗腐蚀性，台面表面静电喷涂处理，台面耐冲击、耐冷热循环，所用ABS材质为一次原生料，不易滋生细菌。
	具备

	4
	台面加金属围栏高度约8cm，可防止物品滚落
	具备

	5
	五层抽屉，高度尺寸分为大中小三种规格，抽屉面尺寸：深≥80mm三个，深≥150mm一个，≥深220mm一个，抽屉面静电喷涂工艺，抽屉内配置PC隔板可自由组合使用
	具备

	6
	抽屉选用三节静音阻尼滑轨，有自锁功能，活页采用排版式活页,抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。滑轨耐久性循环使用次数≥8万次，提供证明材料
	具备

	7
	采用内凹式隐藏推拉扣中控锁，配置带编号的一次性塑料锁片，实现快速开锁及开锁记录
	具备

	8
	万向轮φ100-125毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮等，带刹车
	具备

	9
	车身配有：五层抽屉、1只脚踏开盖式污物桶、1只针头处理器、1个活动抽板、1只透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座（≧3米线）、1个仪器支架、1个输液架，2个小药盒，2个中药盒，1个大药盒。
	具备

	#10
	现场提供样品
	具备

	（四）
	扫床车（护理车）
	具备

	1
	规格：不锈钢管、单袋；板材厚度≥1.0mm主管材：φ25×1.2mm
	具备

	2
	材质：（长宽高）约100*50*95cm（高度为台面高度）优质不锈钢+轻型合金材料组合
	具备

	3
	置物台为三层，污物袋框架为不锈钢材质
	具备

	4
	污物袋材质为易于清洁、防缩水布料，污物袋、搁物架承重不低于15Kg
	具备

	5
	万向轮：φ100-125毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，带刹车
	具备

	（五）
	病历车
	具备

	★1
	规格：双列，可放置60位病历夹
	具备

	2
	材质：铝合金立柱，ABS或喷塑钢台面板，碳钢外壳，带锁
	具备

	3
	台面带围栏高度约45mm，可防止物品滚落，便于清洁
	具备

	4
	脚轮采用带刹车φ75-100毫米高强度静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕
	具备

	5
	带有病历夹顺序号，1-60编号
	具备

	★6
	含60个ABS材质的病历夹，多种颜色可选
	具备

	（六）
	小推车
	具备

	1
	材质：医用不锈钢，板材厚度≥1.2mm
	具备

	2
	规格：（长宽高）约90*60*90cm
	具备

	3
	四周带不锈钢护栏，高度约20cm
	具备

	4
	万向轮φ100毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮
	具备

	5
	载重≥250kg
	具备

	（七）
	转运平车
	

	1
	适用于病人转运需要，（长宽高）约190*65*80cm
	具备

	2
	材质：医用不锈钢，板材厚度≥φ25*1.2mm
	具备

	3
	万向轮φ125毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮两个，带刹车；φ22-24英寸真空轮2个
	具备

	4
	上部担架与下部推车可拆装使用，推车两侧各有可活动的不锈钢护栏；前后共4个输液杆插孔
	具备

	5
	担架车面以高级防水布料制成，厚度≥50mm海绵垫，尺寸适合平车大小
	具备

	6
	配置：床垫、不锈钢置物篮、输液杆、卡扣式约束带2条、4升氧气瓶放置架
	具备

	7
	承重≥300公斤
	具备

	（八）
	导管车
	具备

	1
	尺寸：（长宽高）65*45*180cm，±2cm
	具备

	2
	国标SUS304不锈钢，四角支柱主管材φ≧20×1.2mm 
	具备

	3
	三层等高度篮筐不锈钢轨道，不锈钢篮筐的高度月20cm，尺寸与框架匹配
	具备

	4
	下面双层抽屉，抽屉高14cm±2cm
	具备

	5
	不锈钢挂钩：背面5个，两侧各3个
	具备

	6
	静音万向轮：φ125聚胺脂双轴承承重轮，带刹车
	具备

	7
	篮筐承重≧100kg
	具备

	（九）
	辅料车
	具备

	1
	尺寸：（长宽高）100*60*90cm，±2cm（长度不含推车扶手）
	具备

	2
	国标SUS304不锈钢，支柱主管材φ≧20×1.2mm 
	具备

	3
	污物袋材质为易于清洁、防缩水布料
	具备

	4
	车架四周安装有不锈钢护杆
	具备

	5
	静音万向轮：φ100聚胺脂双轴承承重轮，带刹车
	具备

	（十）
	铅衣架
	具备

	1
	整体采用医用不锈钢，底面整体不锈钢面
	具备

	2
	十件铅衣挂杆，可左右活动，挂杆主管材φ≧25×1.2mm
	具备

	3
	支撑架采用医用不锈钢方管，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	承重≧300kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	5
	静音万向轮：φ100～125聚胺脂双轴承承重轮，带刹车
	具备

	 （十一）
	器械车
	具备

	1
	整体采用医用不锈钢，双层设计，上层有≧5cm不锈钢护栏
	具备

	2
	规格（长宽高）：135*60*85cm，±2cm（长度不含扶手）
	具备

	3
	层面采用整体无焊接的医用不锈钢，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm（含轮高度）
	具备

	5
	静音万向轮：φ125聚胺脂双轴承承重轮，带刹车
	具备

	（十二）
	仪器车
	具备

	1
	两层，带抽屉，台面板具有减震减噪功能
	具备

	2
	管材厚≥φ20×1.2mm,板材厚≥1mm，台面有三方围栏，立柱安装在台面四周；立柱为穿式，台面四角为整角，没有破口。
	具备

	3
	抽屉三面封板，需装接两节式滑道。抽屉面下部圆角（防割手）
	具备

	4
	脚轮要求高耐磨无噪音，带刹车装置，稳定性好静音、耐磨万向轮，两只带刹车
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。





附件：导管车的图片
[image: 2b511d5c20150d63684108b97fae1b1f][image: 5aa0c7ff62d4d56498f0db8ebbb95ad2]
	包2 基础不锈钢器械

	★一
	总体要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。
	具备

	2
	1） 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品技术要求及使用说明书和公开的彩页。不属于医疗器械提供说明或证明。
2） 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。
	具备

	4
	每个产品单独报价，并提供品牌、规格型号、产地和单价。
	具备

	5
	数量：据实际需求采购，各分项数量参考。
	具备
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	服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	材质涉及使用的不锈钢，均为医用304不锈钢
	具备

	2
	无毛刺，打磨光滑，无锋利边外露，整个台面无焊接缝
	具备

	3
	提供清晰的彩色样品图片（尺寸可与招标要求不完全一样）
	具备

	（一）
	无菌物品存放架(数量：32个）
	具备

	1
	整架材料采用优质医用不锈钢，立柱采用圆柱形不锈钢管，层面支撑架采用不锈钢方管，厚度≧1.2mm
	具备

	2
	规格（L*W*H)：100*45*180cm，±2cm，四层
	具备

	3
	层面采用不锈钢管承重，便于散热和存取，中间加承重横梁
	具备

	4
	每层承重≧300kg，最底层距离地面（含轮）20cm
	具备

	5
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	（二）
	无菌物品存放架(数量：4个）
	具备

	1
	整体采用不锈钢喷塑，颜色可选，侧面、顶面包裹
	具备

	2
	规格（L*W*H)：70*45*180cm，±2cm，六层（不含顶面），高度可调
	具备

	3
	每层配备透明塑料篮筐，筐深不少于三种，可选，筐有可调式隔断
	具备

	4
	最上层可倾斜调整
	具备

	5
	每层承重≧100kg，最底层距离地面约15cm
	具备

	（三）
	开放式无菌物品存放架（数量：10个）
	具备

	1
	整体采用医用不锈钢，侧面和顶部采用整体医用不锈钢板焊接
	具备

	2
	规格（L*W*H)：100*45*180cm，±2cm，六层（含顶层）
	具备

	3
	每层支撑架采用医用不锈钢方管，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	承重层面采用整体医用不锈钢板焊接
	具备

	5
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	（四）
	不锈钢器械柜（数量：22个）
	具备

	1
	整体采用医用不锈钢，侧面和顶部采用整体医用不锈钢板焊接
	具备

	2
	规格（L*W*H)：100*45*180cm，±2cm，六层（含顶层）
	具备

	3
	每层支撑架采用医用不锈钢方管，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	承重层面采用整体医用不锈钢板焊接
	具备

	5
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	6
	双开玻璃门设计，带锁
	具备

	（五）
	无菌器械盒存放架（数量：4个）
	具备

	1
	整体采用优质304不锈钢，双排设计（每层可放置2个60*29cm器械盒 ）
	具备

	2
	规格（L*W*H)：65*65*145cm，±1cm，共五层
	具备

	3
	每层支撑架采用医用不锈钢方管，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	（六）
	篮筐存放架（数量：4个）
	具备

	1
	整体采用优质304不锈钢，双排设计（每层可放置2个器械筐 ）
	具备

	2
	规格（L*W*H)：125*85*185cm，±2cm，共五层
	具备

	3
	每层支撑架采用医用不锈钢方管，宽度约5cm，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	5
	匹配不锈钢篮筐
	具备

	（七）
	不锈钢篮筐（数量：256个）
	具备

	1
	优质医用不锈钢材料制作，网状，两侧带挂耳
	具备

	2
	规格：58cm*37cm*26cm,±2cm
	具备

	3
	匹配篮筐存放架
	具备

	（八）
	器械车(三套车) （数量：14个）
	具备

	1
	材质：优质304不锈钢板材，厚度1.0mm，管材￠25*1.2mm
	具备

	2
	性能要求：大、中、小号三组套叠，大号、中带护栏，小号无护栏；小号各分为两层；
	具备

	3
	外形尺寸：小号 75*45*80cm，中号 90*55*90cm，大号100*65*100cm；±2cm
	具备

	4
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	5
	每个层面整体不锈钢材质无焊接、内凹结构，防器械滑落
	具备

	（九）
	三层车（数量：16个）
	具备

	1
	整车优质304不锈钢板材，管材厚φ25*1.2mm,板材厚1.0mm
	具备

	2
	两层内凹台面一次性冲压拉伸成型，并安装有护栏，以防止器械滚动落地
	具备

	3
	最下层采用圆形管材，方便放置大件物品
	具备

	4
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	5
	外部尺寸： 90cm*50cm*120cm，±2cm
	具备

	6
	现场提供样品
	具备

	（十）
	大号器械托盘（数量：16个）
	具备

	1
	优质医用不锈钢材料制作，高度可以调节
	具备

	2
	托盘可伸缩
	具备

	3
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	4
	外形尺寸：75cm*40cm*100～130cm
	具备

	（十一）
	小号器械托盘车（数量：2个）
	具备

	1
	单杆，拉伸台面，高度升降
	具备

	2
	规格： 60cm*40cm*100～130cm
	具备

	3
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	（十二）
	可分类医疗垃圾架/车（数量：30个）
	具备

	1
	优质医用不锈钢材料制作，可分别放两个医疗垃圾袋
	具备

	2
	管材厚φ25*1.2mm，不需要盖
	具备

	3
	规格：大约 80cm*40cm*80cm，双口设计
	具备

	4
	底部采用四只Φ75mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	（十三）
	污物筐（数量：16个）
	具备

	1
	框架以优质医用不锈钢管制作而成，管材厚φ25×1.2；
	具备

	2
	配可拆卸防水布袋，为高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗；
	具备

	3
	底部采用四只Φ125mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	4
	规格：大约φ60*120cm
	具备

	（十四）
	外廊器械转运车（数量：14个）
	具备

	1
	全优质不锈钢材料制作，管材厚φ25×1.0mm,板材厚1.0mm
	具备

	2
	两层台面一次性冲压拉伸成型，并安装有护栏，以防止器械滚动落地
	具备

	3
	底部采用四只Φ75mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	4
	外部尺寸：大约75cm×45cm×80cm
	具备

	（十五）
	介入手术用大号器械车 （数量：3个）
	具备

	1
	整车医用不锈钢材料制作，管材厚φ25×1.2mm,板材厚1.0mm
	具备

	2
	台面一次性冲压拉伸成型，并安装有护栏，以防止器械滚动落地
	具备

	3
	底部采用四只Φ125mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	4
	外部尺寸：130cm×70m×90cm，±3cm
	具备

	5
	整体承重≥100KG
	具备

	（十六）
	带框无菌器械转运车（数量：7个）
	具备

	1
	整体采用优质304不锈钢，上层有约15cm高不锈钢护栏
	具备

	2
	规格（L*W*H)：60*40*170cm，±2cm，共四层
	具备

	3
	每层支撑架采用医用不锈钢方管，宽度约5cm，厚度≧1.2mm
	具备

	4
	每层承重≧200kg，最底层距离地面约20cm
	具备

	5
	每层采用不锈钢网状平面，便于散热
	具备

	6
	底部采用四只Φ100mm万向静音带刹车的脚轮，转向灵活，脚轮防缠绕防锈
	具备

	（十七）
	积木式脚踏(不锈钢)（数量：84个）
	具备

	1
	材质：医用不锈钢，台面和地脚防滑设计
	具备

	2
	规格：45cm*35cm*15cm
	具备

	3
	台面四角可支撑多层
	具备

	4
	整体承重≥300KG
	具备

	5
	现场提供样品
	具备

	（十八）
	不锈钢凳子（数量：60个）
	具备

	1
	材质：医用不锈钢，台面和地脚防滑设计
	具备

	2
	规格：35cm*50～70cm,高度可调
	具备

	3
	座面防滑ABS
	具备

	4
	整体承重≥300KG
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：6年（自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天。紧急情况下，接到采购人通知3个日历天送到。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理。
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