附件2：阜外华中心血管病医院二期项目胸骨锯及配套耗材采购项目采购需求
*一、总体要求：
	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。
3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	产品配套所需配件和耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	5
	数量： 6台（往复锯6把）
	具备

	6
	保修期：6年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。
	具备

	7
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	8
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作
	具备

	9
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	10
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	11
	提供专业维修工具1套
	具备

	12
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内
	具备

	二、技术要求：

	1
	用途：用于创伤手术和心胸手术中骨和软骨的分离，心脏手术开胸专用
	具备

	2
	根据人体力学设计，握持更舒适不易疲劳，前端渐细，术中不影响视野
	具备

	#3
	马达：采用无炭刷直流电机，功率≥250w
	具备

	4
	控制系统：操作手柄带有无极变速马达，受细微压力控制，运转平稳
	具备

	#5
	最高转速≥15000次/分，操作手柄带无极变速马达，转速范围0-15000次/分
	具备

	6
	开关：开关操作灵活易控，有马达安全保险开关，保证更换锯片或保护弓时，不会因触动开关而造成危险
	具备

	7
	保护弓：保护弓柔韧有弹性，不易疲劳折断，经久耐用，可拆卸
	具备

	8
	锯片：刚性强，耐用不易变形
	具备

	9
	电池：可充电锂电池，单块电池充放电次数≥300 次，免消毒,带有无菌通道
	具备

	10
	充电器：智能充电系统，同时可充电池≥4 块，能显示电池电量状态，充满自动保护
	具备

	*11
	每台主要配置：至少包括胸骨锯主机 1 台，胸骨保护弓 1个， 电池 1块，锯片5个
	具备

	12
	[bookmark: _GoBack]使用年限≥8 年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	13
	配套胸骨锯专用拆卸维修工具1套
	具备



