附件2：阜外华中心血管病医院负极板回路垫采购项目（二次）采购需求
*一、总体要求：
	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	[bookmark: _GoBack]不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。（提供承诺函）
	具备

	4
	提供产品的主要配件的名称、品牌、型号和单价,若无，可不提供。
	具备

	5
	数量： 10台（成人6，儿童4个）。
	具备

	6
	保修期：3年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。
	具备

	7
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函）
	具备

	8
	提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函）
	具备

	9
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。（提供承诺函）
	具备

	10
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。（提供承诺函）
	具备

	11
	到货时间：接到采购人通知30日历天内。紧急情况接到通知3个日历天内。（提供承诺函）
	具备

	12
	提供专业维修工具1套。（提供承诺函）
	具备

	二、技术要求：

	*1
	为手术室高频手术设备提供负极回路，适用于所有医用高频手术设备
	具备

	2
	适合对大面积烫伤、多毛发、严重消瘦、多斑痕的病人等人群使用
	具备

	3
	负极板回流回路可兼容适配市面多种主流品牌电刀设备，运行时电刀输出更平稳，整体工作性能稳定可靠。（提供相关证明佐证）
	具备

	4
	工作模式：可重复使用，非直接接触式
	具备

	5
	采用高分子材料，要求具有良好的弹性和生物兼容性，能够防止压力性损伤产生（提供负极板回路垫产品的第三方检测报告）
	具备

	6
	可重复使用，防水等级≥PX8级（需提供第三方机构出具的产品环保检测和防水性报告）
	具备

	#7
	具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配
	具备

	8
	X光可完全透过，不会对 X 光透视产生任何影响（提供第三方X射线检验报告）
	具备

	#9
	具备同时接两台电刀使用的功能（提供产品说明书或公开彩页等证明）
	具备

	10
	成人款：长≥115cm，宽≥50cm，厚度≥1.3cm
	具备

	11
	儿童款：长≥40cm，宽≥30cm，厚度≥1cm
	具备

	12
	使用年限≥7 年，提供铭牌或说明书证明
	具备



