	★一
	总体要求
	

	1
	本项目的全部手术器械需提供同一品牌或不超过3个品牌
	具备

	2
	(1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。
(2) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
(3) 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	每个规格的手术器械需在明细单中单独提供品牌、型号、产地和单价
	具备

	5
	数量：1套，预算99万元
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	蓝钛夹钳8把：用于夹持蓝色钛夹，不锈钢，工作长度15-21cm
	具备

	2
	红钛夹钳10把：用于夹持红色钛夹，不锈钢，工作长度15-21cm
	具备

	3
	笔式针持8把：夹持7-0/8-0滑线，钛合金，扁平或圆型手柄，带锁扣，直头，TC涂层，工作长度21-28 cm
	具备

	4
	冠脉前向剪7把：直体，不锈钢或钛合金，精细弹簧圆手柄，刃口10 mm，工作长度18-28.5 cm，剪刀与手柄直线夹角25-35度，带防腐蚀涂层
	具备

	5
	冠脉直角剪6把：直体，不锈钢或钛合金，精细弹簧圆手柄，刃口10 mm，工作长度18-28.5 cm，剪刀与手柄直线夹角90度，带防腐蚀涂层
	具备

	6
	冠脉回头剪7把：直体，不锈钢或钛合金，精细弹簧圆手柄，刃口10 mm，工作长度18-28.5 cm，剪刀与手柄直线夹角125-135度，带防腐蚀涂层
	具备

	7
	弯血管夹4把：DeBakey-Diethrich显微止血夹 自重3g，夹持力180g，45-55mm总长，12-15mm齿长
	具备

	8
	产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书
	具备

	9
	提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	★1
	保修期：3年（自验收合格之日起）；提供生产厂家的保修承诺函
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	★5
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30个日历天。
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理。
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