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	阜外华中心血管病医院
先心手术器械招标技术要求

	*一
	总体要求
	

	1
	本项目的全部手术器械需提供同一品牌。
	具备

	2
	(1) 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书。
(2) 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
(3) 所投产品需提供样品清晰的彩图
	具备

	3
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	4
	数量：1套
	具备

	二
	技术要求
	

	1
	胸腔心血管外科用持针钳2把： 微创持针钳, 碳化钨涂层钳口，头端1.5mm，弯头，缝线8/0-6/0，杆径2.7mm，灵敏锁片，工作距离150mm，总长280mm，可拆卸冲洗通道，蓝色PEEK手柄
	具备

	2
	胸腔心血管外科用持针钳2把：微创持针钳，碳化钨涂层钳口，3x10mm，直头，缝线5/0-3/0，杆径5.0mm，带限位锁片，工作距离160mm，总长300mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，蓝色PEEK手柄
	具备

	3
	显微镊2把：微创无损伤血管镊，钳口2.8x15mm，直头，双联动，杆径5mm，工作距离180mm，总长320mm,尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，绿色PEEK手柄
	具备

	4
	显微镊2把：微创无损伤血管镊, 头端1.2x11.75mm，双联动，杆径3.0mm，工作距离150mm，总长280mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，绿色PEEK手柄
	具备

	5
	胸腔心血管外科用剪1把：微创用精细分离剪刀，缩窄头, 双联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，红色PEEK手柄
	具备

	6
	胸腔心血管外科用剪1把：微创瓣膜剪，中弯，双刃开合，杆径5.0mm，工作距离180mm，总长320mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，红色PEEK手柄
	具备

	7
	打结器1把：微创迷你型打结器，杆径3.0mm，工作距离180mm，总长320mm，有锁，尾部鲁尔冲洗口，黑色PEEK手柄
	具备

	8
	打结器1把：微创打结器，杆径5.0mm，工作距离160mm，总长300mm，有锁，尾部鲁尔冲洗口，黑色PEEK手柄
	具备

	9
	胸腔组织钳1把：双关节大弧型钳口分离钳，弧高34.5mm，15°弯手柄，工作距离114mm，杆径4mm，总长220mm±5mm
	具备

	10
	显微持针钳6把： 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，5/0，6/0，7/0缝线各2把，金色涂层锁片，总长210mm，黑色PVD涂层
	具备

	11
	显微镊4把：精细圆柄无损伤血管镊，直头，1.2mm钳口，尾部轻型手柄设计，总长210mm，黑色PVD涂层
	具备

	12
	胸腔心血管外科用剪1把：超锋利Fino Metzenbaum 剪刀，tenotomy刃口，弯头，总长200mm，DLC黑色涂层手柄
	具备

	13
	胸腔心血管外科用剪3把：超锋利匹林精细分离剪刀，锋利头，205mm1把和178mm2把，DLC黑色涂层环形手柄
	具备

	14
	显微剪2把：精细弹簧圆柄血管角度剪刀，45°和125°刃口各1把，总长210mm
	具备

	15
	拉钩1把：BROM 静脉拉钩，90°带凹槽，7mm长，宽2.2mm，深5mm，总长195mm
	具备

	16
	胸腔组织钳1把：双关节无损伤阻断钳，头长35，工作长度90，杆径6x4柄弯50度，1x2齿，头部1.8x1.6
	具备

	17
	产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书
	具备

	18
	提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	保修期：3年
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	4
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。
	具备

	5
	生产日期为安装日期12个月内
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后60个日历天。
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
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