阜外华中心血管病医院

护士站信息管理交互大屏采购项目采购需求

	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	65英寸交互屏幕
	1.屏幕尺寸：65英寸

2.分辨率：≥3840*2160

3.色域：≥100% sRGB

4.显示比例：16:9

5.对比度：≥1200:1

6.可视角度：≥178°（水平/垂直）

7.屏幕亮度：≥350cd/m²

8.屏幕显示灰度：≥128灰阶

9.高精度红外多点触摸框，触控点数≥20点同时触控。

10.响应速度≤10ms；触摸精度：≤±1mm，支持精细化触控操作。

11.屏幕材质：防眩光钢化玻璃，玻璃表面硬度≥7H。

12.设备音视频与接口配置：HDMI≥1、USB2.0≥2、Type-C≥1。

13.背光寿命：≥50000 小时。

14.工作电压：220V~50HZ，具备过压、欠压、浪涌保护。

15.具有标准OPS扩展接口。
	

	2
	OPS模块
	1.采用标准OPS接口，与交互屏幕整机完全适配，支持7×24小时运行。

2.CPU：物理核心数≥8核，线程数≥12线程；主频≥2.0GHz，最高睿频≥4.0GHz；三级缓存≥12MB；性能不低于Intel酷睿i5-12450H或AMD锐龙R7-5800U。

3.内存：≥8GB DDR4

4.硬盘：≥256GB SSD

5.操作系统：预装正版Windows10/11

6.接口：USB 2.0≥1、USB 3.0≥2；

7.网络：内置支持千兆以太网（RJ45）
	

	3
	质量保证与售后服务
	*1.投标人提供的产品应符合国家及行业相关质量标准，整机须通过CCC认证，须符合国家节能产品认证要求。（提供相关证明材料加盖公章）。

2.投标人应随投标文件提供所投产品的品牌、型号及详细规格书。

#3.投标人在接到招标人的采购申请通知后，5天内将货物保质保量运到甲方指定地点并安装调试至正常使用。紧急订单须在 2小时内响应，24 小时内完成供货安装并投入使用。

#4.质保期：整机（包括但不限于屏幕、OPS模块、触控组件等所有配套配件）硬件自验收合格之日起，提供3年原厂免费质保服务。质保期自产品验收合格之日起计算。

#5.质保期内供应商须免费提供必要的备品、备件，确保所投设备的正常运行。

#6.质保期满前1个月，投标人须提供整机全面深度检测，排查潜在故障隐患并免费更换老化配件。

#7.提供 7×24 小时技术支持热线。接到招标人故障报修后，投标人应1小时内技术响应，如需到现场，4小时内工程师上门排查，24小时内排除故障。一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复。无法按时修复的，应立即提供同档次备用机或备件，保障护士站业务不中断，直至原设备修复完成。

8.投标人须按照投标人要求免费提供现场操作培训，确保招标方人员能够熟练操作设备。培训内容包括但不限于：设备开关机操作、触控交互操作、OPS模块维护、常见故障排查等。

9.设备支持标准壁挂安装，投标人须提供完整的壁挂安装支架及所有安装所需配件。

10.投标人需负责设备的送货、搬运、壁挂安装、系统调试等，直至设备正常投入使用，所有安装辅材、耗材均由投标人免费提供。
	


