阜外华中心血管病医院打印机采购项目

招标参数

本项目采用单台独立议价，投标人报单台全包单价（含设备、运输、安装、税费、3 年质保全部费用，合同周期单价固定）；采购人根据办公需求分批下达订单、按需送货；结算按每批次验收合格实际台数对账开票、分批次结算。

服务要求：本项目要求投标人提供3年维保服务。服务期间，投标人须提供专人负责本次采购设备的配送、日常运维，出现问题，须30分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题。如出现硬件故障无法修复，须提供备机保障业务正常开展。
一、设备清单

	序号
	设备名称

	1
	黑白激光双面打印机

	2
	黑白激光单面打印机

	3
	瓶贴打印机

	4
	腕带打印机

	5
	彩色打印机

	6
	彩色扫描复印打印机

	7
	黑白激光打印复印扫描一体机


二、招标参数
1、黑白激光双面打印机

1. 产品类型：A4幅面黑白激光单功能打印机，支持自动双面打印及有线网络打印。

# 2. A4黑白打印速度≥30页/分钟，自动双面打印速度≥15面/分钟，首页出纸≤5秒。

3. 打印分辨率：最高支持1200×600dpi 高清分辨率。

4. 工作负荷：月最大打印负荷≥60000页。

# 5. 配置处理器≥800MHz，标配内存≥256MB。

6. 标配≥250页大容量进纸盒，标配单页手动进纸。

7. 出纸托盘容量≥120页。

8. 标配自动双面打印，无需额外加装。

# 9. 耗材：新机自带墨粉可打印≥3000页，成像鼓使用寿命≥12000页。

11. 节能标准：二级能效产品。

12. 系统兼容：Windows、麒麟、统信UOS国产操作系统。

★13. 质保：提供3年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。

2、黑白激光单面打印机

1.产品类型：A4黑白激光单功能打印机

# 2.打印速度：≥20页/分钟（A4）；A5≥31页/分钟；首次出纸≤8秒。

3.最大分辨率：1200*600dpi；高清分辨率。

# 4.CPU处理器：≥600MHZ；内存：≥256MB；

5.标配≥150 页大容量进纸盒，支持 A4/A5/B5 / 信封多介质。

6.出纸托盘容量≥100 页。

7.支持手动双面打印。

8.标配：USB2.0（支持单机直连）；附加：RJ45 有线网口。

9.标准原装粉盒标称：≥1600 页；新机出厂预装初始硒鼓，开箱即可使用。

10.能效等级：二级能效产品。

11.系统兼容：Windows、麒麟、统信 UOS 国产操作系统。

12.具备二维码溯源打印和明码水印功能；文件进行信息安全管理。
★13.质保：提供 3 年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。

3、瓶贴打印机

#1. 支持热敏、热转印两种打印方式。

# 2. 打印分辨率≥203dpi（8点/毫米）。

# 3. 内置≥256MB闪存+128MB运行内存，实现大容量存储可缓存批量打印任务。

4. 最大打印宽度：104毫米（4.09英寸）；

5. 最高打印速度：152毫米/秒（6英寸/秒）。

6. 搭载可移动黑标传感器与固定间隙传感器，精准识别各类打印介质。

7. 兼容ZPL II、EPL 2、XML多种固件语言，适配各类标签编辑管理软件。

8. 支持≤991毫米（39英寸）标签输出。

9. 介质支持宽度介于25.4毫米-112毫米，宽窄标签均可兼容打印。

10. 介质纸卷最大外径≤127毫米，标配双规格卷芯，选配适配器可兼容多尺寸纸卷。

11. 撕纸模式下介质厚度适用范围0.08mm-0.1905mm，适配多种厚薄标签纸。

12. 兼容卷筒纸、折叠纸、腕带、收据纸等多种带标、连续式打印介质。

13. 配备1:4、1:1两种碳带介质配比，可根据打印用量自主选择碳带。

14. 碳带适配宽度33.8毫米-109.2毫米。

15. 碳带分两类卷芯内径，分别适配300米长碳带与74米短碳。

16. 支持2:1、3:1标准条码打印比例，满足仓储、物流条码打印规范。

# 17. 可自动检测的（兼容 PFC）100-240VA- C，50-60Hz，经过 ENERGY STAR 认证。

18. 系统兼容：Windows、麒麟、统信UOS国产操作系统。
★19. 质保：提供3年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。
4、腕带打印机

# 1. 单一热敏打印方式，适配医疗腕带场景。

2. 搭载双光感应探测头，支持纸张自动校准，打印定位精准稳定。

3. 配置≥72MHz 32位主控芯片。

# 4. 打印分辨率≥203dpi（8点/毫米）。

5. 标配USB2.0传输接口，支持按需选配蓝牙、WiFi实现无线打印连接。

6. 有效打印宽度56mm，进纸兼容10mm至56mm全规格窄幅打印介质。

# 7. 打印速度可达≤150mm/s。适配纸卷≤100mm，纸卷轴心标准尺寸25.4mm，耗材装载便捷。

8. 支持0.1mm-0.5mm厚度介质。

9. 支持一维、二维码多类条码打印，覆盖医院日常各类标识编码需求。

# 10. 机身使用抗菌材质，可降低医疗交叉感染风险，提供第三方权威机构抗菌检测报告。

11. 驱动支持USB自适应一键自动安装，任意电脑USB接口直插即可快速打印。

12. 双感应头免测纸、无打印偏移，搭配可拆卸电机滚轴防卡纸，耗材损耗少、设备故障率低。

★13. 质保：提供3年原厂质保服务，提供原厂质保服务承诺函。
5、彩色打印机

1. 产品类型：A4桌面式一体式全彩色喷墨打印机。

# 2. 打印分辨率≥5760×1440dpi。

# 3. 黑白打印每分钟≥32页，彩色每分钟≥15页。

4. 具备内置远程打印功能，实现脱离办公现场也可远程下发打印任务。

5. 传输接口丰富，配备高速USB、无线直连、Air Print多种连接模式；支持无边距打印功能。

6. 标配进纸器容量≥100页。

7. 整机打印运行功耗≤15W。

8. 支持无线直连打印，手机、电脑无需路由器即可直接连接设备打印。

9. 兼容Air Print协议，苹果手机、平板可快速免驱动连接打印。

★10. 质保：提供3年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。
6、彩色扫描复印打印机

1. 产品类型：A4幅面打印、复印、扫描多功能打印机。

# 2. 支持标准A4幅面输出；黑白打印速度≥33页/分钟，彩色打印速度≥22页/分钟。

# 3. 标配自动双面打印与双面扫描功能。

# 4.  A4双面打印可实现黑白双面速度≥8页/分钟，彩色双面速度≥6页/分钟。

# 5. 打印分辨率≥4800×1200dpi；复印分辨率≥600×600dpi。

# 6. 扫描分辨率≥1200×2400dpi。

7. 设备最大支持96页连续批量复印。

8. 配备高速USB接口，支持设备直连电脑，传输稳定、响应速度快。

9. 搭载有线以太网与双频无线网络，支持多设备局域网共享打印。

10. 配置≥2.2英寸触控操作面板，操作直观便捷，简化设备调试与使用流程。

11. 进纸器容量≥100页，大容量储纸设计。

12. 设备打印功耗≤20W，低功率运行。

13. 随机标配黑彩单色打印量均≥6000页。

★14. 质保：提供3年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。
黑白激光打印复印扫描一体机

1.产品类型：A4幅面黑白激光打印。

# 2. 设备单面打印速度≥30页/分钟，标配自动双面打印速度为≥15面/分钟。

# 3. 配置≥800MHz处理器，配置≥256MB机身内存。

# 4. 首页打印输出时间≤5秒。

# 5. 支持≥1200×600dpi高清打印分辨率。

# 6. 月打印负荷≤60000页。

7.兼容PCL5e、PCL6、PS打印语言，适配各类办公系统及软件，兼容性强。

8.配备高速USB2.0接口与百兆网口。

9.标配≥250页大容量进纸盒，标配≥120页出纸盒。

10.原厂标配自动双面打印功能；标配原装耗材打印量≥1500页。

# 11. 支持黑白≥24页/分钟、彩色≥24页/分钟扫描速度，搭配1200dpi扫描分辨率。

12. 配备图标式液晶操作面板，操作直观简便，设备调试与使用。

13. 设备功耗可控，打印功率≤550W、就绪功率≤50W、睡眠功率≤2 W。

14. 整机符合二级能效标准。

★15. 质保：提供 3 年原厂质保服务，提供加盖原厂公章的原厂质保服务承诺函。

