附件2：阜外华中心血管医院彩色多普勒超声系统采购项目采购需求
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	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	2
	投标产品具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书、技术规格书或公开的彩页。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费、维保费等所有费用（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	5
	数量：4套
	具备

	6
	国产设备生产日期为安装日期内6个月内，原装进口设备生产日期为安装日期的一年以内。（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	7
	到货时间：签订合同后30日历天内
	具备

	8
	保修期：6年 （自验收合格之日起。提供生产厂家的售后服务承诺函）
	具备

	二、技术要求

	★1
	用途：满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、ICU/CCU、介入、术中、急诊等临床超声诊断，所配软件为该机型的最新版本
	具备

	2
	整机要求
	具备

	▲2.1
	电容式触摸屏≥21英寸，支持单点、多点、滑动、缩放操作
	具备

	2.2
	主机内置≥2个可激活探头接口，主机内置≥4个USB 3.0接口
	具备

	2.3
	二维灰阶模式，空间复合成像，斑点抑制成像
	具备

	2.4
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、组织多普勒成像
	具备

	2.5
	频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
	具备

	2.6
	解剖M型模式、独立角度偏转；取样框偏转: ≥±25度 
	具备

	▲2.7
	具备指数造影模式
	具备

	2.8
	支持左心室心腔显影
	具备

	2.9
	扩展成像（要求凸阵、线阵可用）、实时双幅对比成像
	具备

	2.10
	一键自动优化技术，包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变
	具备

	2.11
	支持全屏放大，≥2档可调；局部放大（支持前端、后端放大）
	具备

	▲2.12
	自动血流跟踪：自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度
	具备

	▲2.13
	自动速度时间积分功能
	具备

	▲2.14
	自动下腔静脉定量分析功能，且可提供趋势图
	具备

	2.15
	图像后处理，可处理参数≥20种
	具备

	2.16
	具有穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
	具备

	2.17
	具有屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
	具备

	2.18
	实时宽景成像单元；支持B/C 同宽
	具备

	2.19
	体位图≥140种
	具备

	3
	测量/分析和报告
	具备

	3.1
	多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
	具备

	3.2
	全科测量包，自动生成报告
	具备

	▲3.3
	具有自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV
	具备

	3.4
	具有自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图
	具备

	▲4
	最大显示深度:≥38cm（提供所投设备型号铭牌实物照片）
	具备

	5
	最大帧率:≥900 帧/秒
	具备

	6
	频谱多普勒模式最小速度:≤0.5mm/s（非噪声信号）
	具备

	7
	探头规格
	具备

	★7.1
	每台主机配置单晶体凸阵探头，单晶体相控阵探头各一把
	具备

	7.2
	所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
	具备

	★四、其他服务要求

	1
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	2
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	3
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函，并加盖公章）
	具备

	4
	提供专业维修工具1套（提供承诺函，并加盖公章）
	具备
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