附件2：阜外华中心血管病医院硬质支气管镜相关器械采购项目采购需求
*一、总体要求：
	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。成交价包括安装调试费、维保费等费用。
	具备

	2
	1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，及使用说明书和公开的彩页。
2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装调试费等费用
	

	4
	不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。（提供承诺函）
	具备

	5
	提供产品的主要配件的名称、品牌、型号和单价。若无，可不提供
	具备

	6
	每个产品单独报价，提供品牌、规格型号、产地和单价。
	

	7
	数量：1套
	具备

	8
	保修期：3年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。
	具备

	9
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函）
	具备

	10
	提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函）
	具备

	11
	设备的生产日期为安装日期一年之内。（提供承诺函）
	具备

	12
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。（提供承诺函）
	具备

	13
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备

	二、技术要求：

	1
	气管镜（鞘管）：4根，工作长度283～385mm 直径分别是11.5mm、12mm、14mm，±2mm
	具备

	2
	异物鳄口钳：数量5把，直径约4.0mm，长度≥500mm
	具备

	3
	异物鳄口钳：数量5把，直径3.2mm，长度≥500mm
	具备

	4
	异物花生钳：数量5把，长度≥500mm
	具备

	5
	异物麦口钳：数量5把，长度≥500mm
	具备

	6
	异物鳄口钳：数量5把，长度≥600mm
	具备

	7
	三爪钳：数量4把，直径3.0mm，长度≥520mm
	具备

	8
	气管镜及异物钳使用年限≥6年
	具备

	9
	输送导引器：工作长度≥420mm，外径约12.5mm，1套
	具备

	10
	输送导引器由推送杆、引导管、基座、折叠套、加载杆和夹紧杆组成，可重复使用
	具备

	11
	[bookmark: _GoBack]气管镜（管鞘）有高频呼吸机连接口、操作通道口、麻醉呼吸机连接口，满足手术的使用
	具备

	12
	配备硬镜密封帽套装，用于硬质气管镜时密封操作通道，供氧时防漏气保障手术安全高效运转
	具备

	13
	配备有器械消毒盒，数量满足消毒和周转需要
	具备



